**Počítačová sieť**

Počítačová sieť je systém vzájomne prepojených počítačov za účelom prenosu informácií medzi nimi. Presnejšie: Počítačová sieť je súhrnné označenie technických a softwarových prostriedkov, pomocou ktorých je realizované prepojenie a výmena dát medzi počítačmi.

**Dôvody zavádzania počítačových sietí**

·         zdieľanie údajov,

·         zdieľanie prostriedkov

·         zvýšenie spoľahlivosti systému.

**Rozdelenie sietí podľa rozlohy**

1) PAN (Personal area networking)

Osobná počítačová sieť. Spája zariadenie jedného užívateľa (mobil, tlačiareň, PC,...).

2) LAN (local area network)

Lokálna počítačová sieť. V tejto sieti sa nepoužívajú prostriedky diaľkového prenosu (modemy). Spájajú uzly (počítače) v rámci malého územia, resp. v rámci jednej budovy rádovo do vzdialenosti sto metrov. Slúžia hlavne pre zdieľanie dát a zdrojov (zariadení) v rámci jednej firmy, budovy, lokality ... LAN sú obvykle v súkromnej správe, je tvorená jedným káblovým systémom (alebo iným prenosovým prostriedkom - rádiové vlny a pod.). Prenosové rýchlosti dosahujú rádovo desiatky až stovky Mbit/s.

 3) MAN (Metropolitan area network)

Mestská počítačová sieť. Sieť tohto typu prepája lokálne siete v mestskej zástavbe – obvykle je obmedzená na jedno mesto. Spája do vzdialenosti rádovo desiatky km. Metropolitné siete umožňujú rozšírenie pôsobnosti LAN ich predĺžením, zvýšením počtu uzlov, zvýšením prenosovej rýchlosti. Prenosové rýchlosti sa dnes pohybujú v rozmedzí 100kbps až 1Gbps. Siete môžu byť súkromné , ale i verejné a prenajímané.

4)WAN (Wide area network)

 Rozsiahla počítačová sieť. Používajú sa prostriedky diaľkového prenosu (modemy, satelity,....) Spája rôzne LAN a MAN siete v pôsobnosti krajín, kontinentov ale i sveta. Rozľahlé siete umožňujú komunikáciu na veľké vzdialenosti. obvykle bývajú verejné, ale existujú aj súkromné WAN siete. Prenosové rýchlosti sa veľmi líšia podľa typu siete. Začínajú na desiatkach kbit, ale dosahujú aj Gbit

**Rozdelenie sietí podľa topológie**

Topológia charakterizuje fyzické rozmiestnenie počítačov v sieti. Je určená výlučne len použitým sieťovým hardvérom.

**Typy topológií:**

1) Zbernicová /bus/

Historicky najstarší druh fyzickej topológie. Dnes sa už veľmi nepoužíva. Počítače sú zapojené za sebou pozdĺž jediného koaxiálneho kábla (nie krútenej dvojlinky). Ak dva počítače vysielajú v jednu chvíľu naraz, vzniká kolízia. V sieti musí byť systém ktorý rieši tento problém na úkor výkonu. Zbernicový kábel je ukončený terminátorom.

**Výhody**: ľahké rozšírenie existujúcej siete, potreba malého množstva káblov.

**Nevýhody**: ťažké odstraňovanie porúch, pokiaľ nastane nejaký problém s káblom, celá sieť prestane fungovať, výkon rapídne klesá pri veľkom počte staníc alebo pri vysokej prevádzke.

2) Hviezdicová /STAR/

Ide o zapojenie počítačov do útvaru pripomínajúceho hviezdicu. Je to najpoužívanejší spôsob. Každý počítač je pripojený k centrálnemu prvku ktorým je hub alebo switch.

**Výhody**: pri poruche počítača alebo kábla sieť funguje pre ostatných, ľahko sa nastavuje a rozširuje, poruchy sa dajú ľahko nájsť, káble sú vyťažené len vlastným počítačom.

**Nevýhody**: v prípade zlyhania centrálneho prvku prestane fungovať celá sieť, treba špeciálny hardvér (hub, switch), potreba veľkého množstva káblov.

3) Kruhová /Ring/

Je to zapojenie, kde je jeden uzol pripojený k ďalším dvom uzlom tak, že vytvoria kruh. V praxi sa veľmi nepoužíva.

**Výhody**: nevznikajú kolízie, malé náklady, pridanie ďalšieho uzlu má malý dopad na šírku pásma.

**Nevýhody**: dáta musia prejsť cez každý počítač medzi odosielateľom a príjemcom, čo zvyšuje dobu trvania prenosu, pokiaľ sa zrúti jeden uzol, celá sieť prestane fungovať, je ťažké nájsť a a odstrániť poruchu.

4)stromová

Stromová topológia je prirodzeným rozšírením topológie typu hviezda

s kombináciou zbernice. Má aj podobné vlastnosti. Používa sa

najčastejšie u širokopásmových sietí a optických vlákien.

1 programy schopné obslúžiť naraz viacej klientov - užívateľov

5)úplná

Každá stanica siete je prepojená zo všetkými ostatnými stanicami. Táto topológia

vyžaduje veľký počet káblov. Je veľmi spoľahlivá, ale zle rozšíriteľná. Používa sa málo.

V prípade, že nejaké spojenie zlyhá, dáta môžu putovať k cieľu ďalej po iných

dostupných linkách (majú viac možností).

6)chrbticová

Prepája jednotlivé LAN s ľubovoľnou topológiou.

**Rozdelenie sietí podľa druhu uloženia údajov (architektúra siete)**

Základným kritériom, podľa ktorého rozdeľujeme sieťový softvér je použitie (alebo nepoužitie) serveru. Z toho hľadiska poznáme typy sietí.

1) Sieť typu peer – to – peer (P2P)

 V takejto sieti sú si všetky počítače rovné. To znamenám že si medzi sebou poskytujú svoje služby.

**Výhody**: ľahká správa siete, nie je nutné kupovať server ani žiadne sieťové operačné systémy (peer – to – peer je obsiahnutá vo Windows)

**Nevýhody**: pri veľkom počte počítačov je ťažké udržať prehľad o dátach, dáta sú len málo chránené proti zneužitiu, konfigurácia prístupových práv je neúčinná.

 2) Sieť typu klient - server

Filozofia je jednoduchá – sústrediť všetky zdieľané dáta, služby... na jediný bod v sieti – server. Ten dôkladne zabezpečiť a odtiaľ poskytovať služby všetkým sieťovým staniciam. Počítač musí byť kvalitný a rýchly. Vyžaduje sieťový operačný systém ktorý bude organizovať dáta, prideľovať prístupové práva...

**Výhody**: vysoká bezpečnosť dát, prehľadnosť, jednoduchá konfigurácia

**Nevýhody**: náklady na nákup serveru, potreba vysokokvalifikovaného pracovníka (administrátora), potreba zabezpečiť sieťový operačný systém.

**Druhy počítačov v počítačovej sieti**

·         pracovné stanice,

·        servery

Pracovná stanica slúži na spracovanie údajov užívateľom.

Server zabezpečuje chod a funkcie siete, poskytuje ostatným užívateľom svoje prostriedky.

**Služby poskytované sieťou**

·         prenos súborov,

·         prenos správ,

·         konverzácia medzi užívateľmi (chat),

·         zdieľanie súborov,

·         tlač na zdieľaných tlačiarňach,

·         ochrana údajov,

·         spojenie s inými sieťami,

·         práca na vzdialenej stanici,

·         účtovanie služieb siete.

**Časti počítačovej siete:**

·         hardware,

·         software,

·         organizačné zabezpečenie.

Hardware siete zahrňuje všetky technické prostriedky siete (počítače, routre, switche, modemy, kabeláž, sieťové karty, tlačiarne, ....) pomocou ktorých je fyzicky vybudovaná počítačová sieť.

Software siete je programové vybavenie, ktoré v spolupráci s hardwarom zabezpečuje funkcie siete.

Organizačné zabezpečenie je súbor pravidiel a opatrení správania sa používateľov pri používaní počítačovej siete.

Paket (angl. packet - balíček)

- je blok prenášaných dát v počítačovej sieti ako alternatíva k prenosu „bit po bite“. Slúži ako efektívny a spoľahlivý prenos dlhých súborov.

  - je ucelený blok dát, ktorý sa v sieti s programovaním paketov prenáša a spracováva ako celok. Je už nedeliteľný na menšie časti.

  - má  svoju štruktúru, obsahuje hlavičku, adresy odosielateľa a prijímateľa a kontrolnú sumu-súčet (CRC) pomocou ktorej zisťujeme jeho integritu.

**Hardvérové prvky počítačovej siete**

1) Pasívne sieťové prvky

sú všetky súčasti siete, ktoré len prenášajú signál, nijako ho netvoria, neupravujú ani nezosilňujú. Patria sem káble, koncovky, zásuvky, prepojovacie panely a prepojovacie káble, rôzne konektory a ďalšie. Patria tu káble, konektory, rozbočky... existujú rôzne v závislosti od použitej technológie.

Káble Najrozšírenejšie druhy káblov používaných na yvtvorenie siete – krútená dvojlinka a optický kábel. Tieto káble sa konektormi zapájajú do aktívnych prvkoch kabeláže (sieťové karty, huby, switche, routre...).

o   Hrubý, tenký  koaxiálny kábel (thick Ethernet)- Je najstarším káblom, dnes sa už nepoužíva.

o   Krútená dvojlinka (twisted pair cable)

Je odvodená od telefónneho kábla. Je to štvorpárový káblový zväzok, kde jednotlivé vodiče sú uložené v pároch, pričom páry sú skrútené navzájom okolo seba, čo chráni signál pred rušením. Na rozdiel od koaxiálneho kábla nemožno z nej vytvárať odbočky. Teda vždy spája len dva body. Dnes je to najpoužívanejší typ kábla na prepojenie počítačov.

o   Optické káble (fiber optic cable)

obsahujú optické vlákna, ktoré sú sklenené alebo plastové, prenášajú svetelné signály pozdĺž svojej dĺžky. Oproti kovovým majú množstvo výhod. Sú odolné voči elektromagnetickému rušeniu (blesky), prenos dát na veľké vzdialenosti rádovo v km, rýchlosť a vysokú kapacitu prenášaných dát. Ich nevýhodou je cena kabeláže a potrebných prvkov ako transceiver – ktorý premieňa svetelné lúče na elektrické signály ktoré potrebuje sieťová karta, koncovky...

2) Aktívne sieťové prvky sú zariadenia, ktoré prenášaný signál zosilňujú alebo rozmnožujú.

o   Sieťová karta – sieťový adaptér

Každá karta má svoje identifikačné číslo ktorá sa volá MAC (Media Access Control - riadenie prístupu k médiu). MAC adresa je spravidla 48-bitové číslo, ktoré sa pre prehľadnosť uvádza ako 12-miestne hexadecimálne číslo (napr. 08:00:69:02:01:FC)

o   Opakovač (repeater)

Je najjednoduchším aktívnym prvkom kabeláže, pretože iba zosilňuje (opakuje) ním prechádzajúci signál. Je to zariadenie s dvoma rovnakými konektormi. Používa sa tam, kde je kábel taký dlhý, že na jeho konci by už nebol dostatočne silný signál.

o   Rozbočovač (Hub)

Koncentruje pripojenia, inými slovami zoskupuje počítače a umožňuje sieti vidieť ich ako jednoduchú jednotku. Rozbočovač sa tiež používa keď chceme prepojiť viac ako dva počítače – to je rovnaká funkcia ako u prepínača. Rozbočovač, na rozdiel od prepínača, nič neoptimalizuje a len ako rozbočka posiela komunikáciu z jednej prípojky na tie ostatné.

o   Most (Bridge)  je inteligentný prvok, ktorý sa zaujíma o prenášané dáta. Plní dve funkcie:

1. filtrácia paketov – most si prečíta cieľovú adresu paketu a prepustí ho len do tej časti siete, v ktorej je cieľ paketu. Filtrovaním sa podstatne znižuje zaťaženie siete.

2. prepojenie dvoch sietí rôznych štandardov. Pracuje v linkovej vrstve ISO/OSI takže fyzické odlišnosti siete ho neovplyvňujú.

Most je veľmi často integrovaný do hubov (ktorým sa potom vraví L2 switch), často úlohu mostov plní softvér sieťového operačného systému ktorý pakety filtruje medzi viacerými sieťovými kartami.

o   Prepínač (switch)  je viacportový bridge, podobne ako hub je viacportový repeater. Svojím vzhľadom sa hub a switch prakticky nelíšia. Switch sa nachádza v centrálnom bode hviezdicovej topológie. Má viacero (8, 16, 24, ...) portov a pre každý port si vytvára zoznam MAC adries počítačov, ktoré sú k danému portu pripojené. Každý rámec, ktorý pripojené stanice odošlú, switch prevezme a vyšle ho do toho portu, v ktorom sa nachádza adresát rámca. Dôležité je, že páry komunikujúcich zásuviek (odosielateľ – príjemca) sú nezávislé.

o    Smerovač (router) je zariadenie, ktorého úlohou je usmerňovať tok paketov medzi podsieťami tak, aby sa každý paket dostal k svojmu adresátovi.  Každý smerovač v sieti má prehľad o tom, aké podsiete sú k nemu pripojené a ktoré ďalšie smerovače sa v nich nachádzajú. S týmito smerovačmi si vzájomne tieto informácie vymieňajú. Smerovače patria medzi aktívne manažovateľné komponenty počítačových sietí.

**Ochrana počítačovej siete**

Ochrana počítačovej siete sa zabezpečuje hardwarovým a/alebo softwarovým firewallom. Firewall je sieťové zariadenie a/alebo softvér, ktorého úlohou je oddeliť siete s rôznymi prístupovými právami (typicky napr. Internet a Intranet) a kontrolovať tok dát medzi týmito sieťami.

Viac tu: [https://informatika397.webnode.sk/pocitacove-siete/](https://informatika397.webnode.sk/pocitacove-siete/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Finformatika397.webnode.sk%2Fpocitacove-siete%2F)